{"text_format":"5","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Árazatlan_kv_kiírás I.ütem","Árazatlan kv. kiírás II. ütem"],"props":{"creator":"Szabó Andrea","last_modified_by":"Molnár Ferenc","company":"Térváz Kft."},"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","wrapped":"gz","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Árazatlan_kv_kiírás I.ütem","index":0,"n_rows":35,"n_cols":8,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,7],[34,1,34,2]],"headers":{"header":["",". oldal"]},"flags":["formulas_cached_only"]}
["Veresegyházi katolikus gimnázium                                                                                                                                                                      Árazatlan költségvetés  I. ütem"]
["Sorszám","Tételszám","Tétel szövege","Tervezett mennyiség","Egység","Anyag","Díj","Összesen (eFt)"]
["1","\"K\"","Meglévő burkolat bontása és helyreállítása csapadékvíz  csatornák közüzemi hálózatra bekötésénél",20,"m2",0,0,0]
["2","13-001-1.2..1.2","Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélyságig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges pallózással, 0,8-2,00 m árokszélesség között, zártsorú",{"v":4288,"d":"4,288"},"m2",0,0,0]
["3","14-002-1.1","Nyíltvíztartás szívókútjainak készítése, kútgyűrű beépítése 80/75 cm méretű elemekkel",6,"m",0,0,0]
["4","14-002-1.2","Nyíltvíztartás szívókútjainak készítése, 80 cm átmérőjű szívókutak fenékbetonozása",4,"db",0,0,0]
["5","14-002-2.1.1","Nyíltvíztartásnál helyszínentartás, 0-500 l/perc teljesítményű szivattyúval",720,"óra",0,0,0]
["6","14-002-2.2.1","Nyíltvíztartásnál üzemelés, 0-500 l/perc teljesítményű szivattyúval ",180,"óra",0,0,0]
["7","21-003-2.1.2","Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály III.",20,"m3",0,0,0]
["8","21-003-2.1.2","Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, 3,0 m árokszélességig, talajosztály: III. 2,0 m mélységig",{"v":2373,"d":"2,373"},"m3",0,0,0]
["9","21-003-11.1.1","Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban, vezeték felett és mellett 50 cm vastagságig",731,"m3",0,0,0]
["10","21-003-11.1.2","Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban, vezetéket környező 50 cm-en túli szelvényrészbe",{"v":1597,"d":"1,597"},"m3",0,0,0]
["11","21-008-2.2.3","Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95 %",{"v":1597,"d":"1,597"},"m3",0,0,0]
["12","21-008-2.3.1","Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85 %",731,"m3",0,0,0]
["13","21-011-2.1.1","Fejtett föld tolása és elteregetése, I-IV. osztályú talajban, 20 m távolságig",776,"m3",0,0,0]
["14","53-001-31.5.1.1-0131705","Egyoldalon tokos csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6.00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 110 mm, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x6000 mm SN8, KGEM 110/6M-EN (vagy műszakilag ezzel egyenértékű)",78,"m",0,0,0]
["15","53-001-31.5.1.3-0131725","Egyoldalon tokos csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6.00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 160x4,7x6000 mm SN8, KGEM 160/6M-EN (vagy műszakilag ezzel egyenértékű)",320,"m",0,0,0]
["16","53-001-31.5.1.4-0131735","Egyoldalon tokos csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6.00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 200x5,9x6000 mm SN8, KGEM 200/6M-EN (vagy műszakilag ezzel egyenértékű)",137,"m",0,0,0]
["17","53-001-31.5.2.1-0131755","Egyoldalon tokos csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6.00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 315 mm, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 315x9,2x6000 mm SN8, KGEM 315/6M-EN (vagy műszakilag ezzel egyenértékű)",148,"m",0,0,0]
["18","53-001-31.5.2.2-0131765","Egyoldalon tokos csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6.00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 400 mm, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 400x11,7x6000 mm SN8, KGEM 400/6M-EN (vagy műszakilag ezzel egyenértékű)",141,"m",0,0,0]
["19","„K”","Köralakú 1,00 m átmérőjű, előregyártott akna készítése, előre elkészített, tömörített kavicságyazatra, fenék, magasító, szűkítő elemekből, akna fedlappal",45,"db",0,0,0]
["20","53-005-34 K","Előregyártott műanyag aknák készítésa, előre elkészített, tömörített kavicdágyazatra, DN400. magasító elemmel, fedlappal",21,"db",0,0,0]
["21","53-009-K","Vízzárósági vizsgálat, csatornánál",824,"m",0,0,0]
["22","54-005-5.1-0110043","KPE nyomócső szerelése földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő:16-50 mm között, PIPELIFE PE80 ivóvíz nyomócső 32x2,0 mm 10 bar (C=1,25), PE80VSDR176032200K (vagy műszakilag ezzel egyenértékű)",201,"m",0,0,0]
["23","54-005-5.2-0110068","KPE nyomócső szerelése földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő:63-90 mm között, PIPELIFE PE80 ivóvíz nyomócső 90x8,2 mm 12,5 bar (C=1,25), PE80VSDR11090EN100K (vagy műszakilag ezzel egyenértékű)",55,"m",0,0,0]
["24","54-006-1.3.1-0131023","DN25 gömbcsap elhelyezése meglévő tolózáraknában",1,"db",0,0,0]
["25","54-008-7.4","Kerti locsolócsap beépítése, víztelenítő főcsappal és csapszekrénnyel együtt, DN32",5,"db",0,0,0]
["26","54-011-5","Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé",256,"m",0,0,0]
["27","\"K\"","Vasbeton vízóraakna készítése, DN80 ultrahangos vízórával és külön kialakított DN32 locsolóvíz mérővel",1,"db",0,0,0]
["28","54-016-6.1","Szakaszo és hálózati nyomáspróba vízzel, 200 mm külső átmérőig",256,"m",0,0,0]
["29","54-016-7.1","Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig",256,"m",0,0,0]
["30","\"K\"","D90 KPE gáznyomócső szerelése hegesztett kötésekkel földárokba fektetve, idomokkal, szerelvényekkel,  földmunkával, kompletten",53,"m",0,0,0]
["31","\"K\"","ELSTER BK-G40 típusú  (vagy műszakilag ezzel egyenértékű) gázmérő beépítése kompletten",1,"db",0,0,0]
["32","\"K\""," GÁZGÉP VF-50 típusú (vagy műszakilag ezzel egyenértékű) nyomáscsökkentő beépítése kompletten",1,"db",0,0,0]
[null,"Nettó mindösszesen:",{"$nulls":5},0]

{"sheet":"Árazatlan kv. kiírás II. ütem","index":1,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,7],[28,1,28,2]],"headers":{"header":["","2 oldal"]},"flags":["formulas_cached_only"]}
["Veresegyházi katolikus gimnázium                                                                                                                                                                                      Árazatlan költségvetés    II. ütem"]
["Sorszám","Tételszám","Tétel szövege","Tervezett mennyiség","Egység","Anyag","Díj","Összesen (eFt)"]
["1","13-001-1.2..1.2","Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélyságig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges pallózással, 0,8-2,00 m árokszélesség között, zártsorú",{"v":1764,"d":"1,764"},"m2",0,0,0]
["2","14-002-1.1","Nyíltvíztartás szívókútjainak készítése, kútgyűrű beépítése 80/75 cm méretű elemekkel",6,"m",0,0,0]
["3","14-002-1.2","Nyíltvíztartás szívókútjainak készítése, 80 cm átmérőjű szívókutak fenékbetonozása",4,"db",0,0,0]
["4","14-002-2.1.1","Nyíltvíztartásnál helyszínentartás, 0-500 l/perc teljesítményű szivattyúval",720,"óra",0,0,0]
["5","14-002-2.2.1","Nyíltvíztartásnál üzemelés, 0-500 l/perc teljesítményű szivattyúval ",180,"óra",0,0,0]
["6","21-003-2.1.2","Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály III.",20,"m3",0,0,0]
["7","21-003-2.1.2","Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, 3,0 m árokszélességig, talajosztály: III. 2,0 m mélységig",951,"m3",0,0,0]
["8","21-003-11.1.1","Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban, vezeték felett és mellett 50 cm vastagságig",255,"m3",0,0,0]
["9","21-003-11.1.2","Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban, vezetéket környező 50 cm-en túli szelvényrészbe",681,"m3",0,0,0]
["10","21-008-2.2.3","Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95 %",681,"m3",0,0,0]
["11","21-008-2.3.1","Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85 %",255,"m3",0,0,0]
["12","21-011-2.1.1","Fejtett föld tolása és elteregetése, I-IV. osztályú talajban, 20 m távolságig",270,"m3",0,0,0]
["13","53-001-31.5.1.1-0131705","Egyoldalon tokos csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6.00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 110 mm, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x6000 mm SN8, KGEM 110/6M-EN (vagy műszakilag ezzel egyenértékű)",130,"m",0,0,0]
["14","53-001-31.5.1.3-0131725","Egyoldalon tokos csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6.00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 160x4,7x6000 mm SN8, KGEM 160/6M-EN (vagy műszakilag ezzel egyenértékű)",116,"m",0,0,0]
["15","53-001-31.5.1.4-0131735","Egyoldalon tokos csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6.00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 200x5,9x6000 mm SN8, KGEM 200/6M-EN (vagy műszakilag ezzel egyenértékű)",74,"m",0,0,0]
["16","53-001-31.5.1.5-0131745","Egyoldalon tokos csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6.00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 250x7,3x6000 mm SN8, KGEM 200/6M-EN (vagy műszakilag ezzel egyenértékű)",20,"m",0,0,0]
["17","53-001-31.5.2.1-0131755","Egyoldalon tokos csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6.00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 315 mm, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 315x9,2x6000 mm SN8, KGEM 315/6M-EN (vagy műszakilag ezzel egyenértékű)",142,"m",0,0,0]
["18","„K”","Köralakú 1,00 m átmérőjű, előregyártott akna készítése, előre elkészített, tömörített kavicságyazatra, fenék, magasító, szűkítő elemekből, akna fedlappal",14,"db",0,0,0]
["19","53-005-34 K","Előregyártott műanyag aknák készítésa, előre elkészített, tömörített kavicdágyazatra, DN400. magasító elemmel, fedlappal",23,"db",0,0,0]
["20","53-009-K","Vízzárósági vizsgálat, csatornánál",482,"m",0,0,0]
["21","54-005-5.1-0110043","KPE nyomócső szerelése földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő:16-50 mm között, PIPELIFE PE80 ivóvíz nyomócső 32x2,0 mm 10 bar (C=1,25), PE80VSDR176032200K (vagy műszakilag ezzel egyenértékű)",20,"m",0,0,0]
["22","54-008-7.4","Kerti locsolócsap beépítése, víztelenítő főcsappal és csapszekrénnyel együtt, DN32",1,"db",0,0,0]
["23","54-011-5","Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé",20,"m",0,0,0]
["24","\"K\"","ACO Lipumax NG2 zsírleválasztó berendezés (2 l/s névleges terhelésű), 400 l iszaptérrel, földmunkával, kompletten (vagy műszakilag ezzel egyenértékű)",1,"db",0,0,0]
["25","54-016-6.1","Szakaszo és hálózati nyomáspróba vízzel, 200 mm külső átmérőig",20,"m",0,0,0]
["26","54-016-7.1","Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig",20,"m",0,0,0]
[null,"Nettó mindösszesen:",{"$nulls":5},0]