{"text_format":"5","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Összesítő","Kiírás"],"props":{"creator":"Rédei Viktor","last_modified_by":"Viktor","company":"T.ZEUS"},"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","wrapped":"gz","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Összesítő","index":0,"n_rows":63,"n_cols":5,"rows_kept":63,"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":9}
[null,null,"ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS KIIRÁS"]
[]
[null,null,"VERESEGYHÁZI, KATOLIKUS GIMNÁZIUM"]
[]
[null,null,"2112, Veresegyház, Fő út 117-125., Hrsz.: 58"]
[]
[null,null,"1. ÜTEM"]
[]
[null,null," VILLAMOS AJÁNLATADÁSI TERV"]
[]
[null,null,"GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Munkanem megnevezése",null,"Anyag összege","Díj összege"]
[null,"1. TŰZJELZŐ RENDSZER",null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,"2. INFORMATIKAI HÁLÓZAT",null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,"3. HANGOSÍTÁSI RENDSZER",null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,"4. BEHATOLÁSJELZŐ RENDSZER",null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,"5. VIDEÓ MEGFIGYELŐ RENDSZER",null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,"6. GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK ALAPSZERELÉSE",null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[]
[null,"Összesen:",null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,"Nettó összesen:",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,"ÁFA 27%",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[]
[null,"Bruttó összköltség",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"}]
{"$rows_empty":9}
["Figyelem!"]
["Az ármegállapítás során az Ajánlattevőnek az alábbiakat figyelembe kell vennie:"]
["1./ A mennyiségeket egyeztetni kell a tervekkel. Eltérés esetén a szükséges mennyiséget kell beállítani és jelezni kell a Megrendelő felé!"]
["2./ Műszakilag nem kielégítő tervbeni megoldást jelezni kell a Megrendelő felé!"]
["3./ A megadott anyagárak a kivitelezéshez tartozó minden segédanyagot ( bilincsek, érvéghűvelyek, hulladékok stb.) kell hogy tartalmazzák.  "]
["4./ Az összes berendezésre vonatkozóan komplett egységre, minden kiegészítőre és felszereléssel együtt kell ajánlatot adni!"]
["5./ A megadott díjtételek minden járulékos munkát (hulladékelszállítás, takarítás stb.) és gépköltséget kell hogy tartalmazzanak!"]
["6./ A megadott díjtételek minden, az átadáshoz szükséges mérési, adminisztrációs költséget kell hogy tartalmazzanak!"]
{"$rows_empty":7}
["Budapest, 2017.július"]

{"sheet":"Kiírás","index":1,"n_rows":145,"n_cols":9,"rows_kept":145,"headers":{"header":["","Költségvetés"]},"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.",null,"Tétel szövege","Menny.","Me","Anyag egységár","Munkadíj","Anyag összesen","Munkadíj összesen"]
["1. TŰZJELZŐ RENDSZER"]
[]
["1.1","AM4000+TAPEN54-24 / NOTIFIER","Tűzjelző központ, 4 hurkos kiépítés, 2*26AH akkuval, TAPEN54-24/5NND segédtápegységgel, 2*26Ah akkuval, beépítve, bekötve, lepróbálva minden üzemállapotban.",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.2","LCD6000-N / Notifire","Tűzjelző távkezelő egység,kompletten, beépítve, bekötve, lepróbálva minden állapotban",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.3","22051EI / SYSTEM SENSOR","Optikai füstérzékelő, analóg, címezhető, felszerelve lepróbálva",83,"db     ",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.4","7251 / SYSTEM SENSOR","Nagy érzékenységű optikai füstérzékelő, légcsatorna érzékelő házhoz, analóg, címezhető, felszerelve lepróbálva",1,"db     ",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.5","B501AP / SYSTEM SENSOR","Magasított aljzat, címezhető automatikus érzékelők számára, felszerelve, bekötve, lemérve, feliratozva",83,"db     ",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.6","MCPA5-R01-I / SYSTEM SENSOR","Kézi jelzésadó, törőüveggel, magyar felirattal, szerelődobozzal, utánvilágító táblával, címezhető, felszerelve, lepróbálva",12,"db     ",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.7","DNRE+ST2 / SYSTEM SENSOR","Mintavevő kamrás légcsatorna érzékelő, a légcsatornához illő furatos csővel, felszerelve a légcsatorna oldalára, lepróbálva",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.8","M501MEA / SYSTEM SENSOR","Monitor modul szerelődobozzal, címezhető, felszerelve, lepróbálva",3,"db     ",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.9","SC6+Moduldoboz / SYSTEM SENSOR","Vezérlő modul, 6db felügyelt kimenettel (hangjelző vezérlés), szerelődobozzal, címezhető, felszerelve, lepróbálva",2,"db     ",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.10","CR6+Moduldoboz / SYSTEM SENSOR","Vezérlő modul, 6db relé kimenettel (gépészeti vezérlés), szerelődobozzal, címezhető, felszerelve, lepróbálva",5,"db     ",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.11","MCP2A+SR1 / SYSTEM SENSOR","Kézi jelzésadó, törőüveggel, magyar felirattal, szerelődobozzal, utánvilágító táblával, hagyományos relés, felszerelve, lepróbálva",2,"db     ",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.12","K20SRS-11+SR1 / KAC","Kulcsos kapcsoló, ajtó vezérléshez, felirat nélkül, szerelődobozzal, felszerelve, lepróbálva",2,"db     ",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.13","WR9303-S11+SR1 / KAC","Nyomógomb, a tűzgátló ajtó kézi elengedéséhez, felirat nélkül, szerelődobozzal, felszerelve, lepróbálva",4,"db     ",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.14","CWSO-RR-S1+CSR / KAC","Beltéri tűzjelző hangjelző, aljzattal, felszerelve, lepróbálva, minden üzemállapotban",22,"db     ",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.15","INDICASS / Notifire","Másodkijelző rejtett érzékelők számára, aljzattal, felszerelve, lepróbálva, minden üzemállapotban",5,"db     ",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.16","bekötés","Gépészeti vezérlés bekötése, lepróbálása ",14,"db     ",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.17","EM-10 / KAC","Ajtótartó síktapadó mágnes, tűzgátló ajtóra szereleve, aljzattal, lepróbálva, minden üzemállapotban",14,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.18","EFFEFF37RR zár","Elektomos ajtózár, inverz működésű, zárnyelv visszajelzővel, ajtóba építve, felszerelés, bekötése, lepróbálása minden állapotban",2,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.19","Tűz táp","TAPEN54-24 V /1,5 A EN54-4 tápegység",3,"db     ",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.20","JB-Y/ST/Y1x2x1mm /CQR","Tűzjelző BUS kábel, twistelt, árnyékolt, védőcsőbe húzva, lemérve",3710,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.21","JB-H/ST/H2x1,5mm2 E30/CQR","Tűzjelző hangjelző és vezérlő kábel, árnyékolt, tűzálló kivitel, funkciómegtartó tartószerkezetre szerelve, lemérve",1480,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.22","GPRS","Automatikustűzoltósági átjelzés, kiépítése, programozása",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.23","Járulékos költségek:","- a terv engedélyeztetése, hatósági ügyintézés",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,null,"- szerelési apróanyagok",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,null,"- élesztés, üzembehelyezés",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,null,"- átadás, oktatás",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[]
["1. Tűzjelző rendszer összesen",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[]
[]
["2. INFORMATIKAI HÁLÓZAT"]
[]
["2.1","Rack szekrény Rittall","42U (800x1000) álló szekrény, összeépítve, kompletten benne: ",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,"Gyengeáramú kp.","6 db, 1U-os vak panel"]
[null,null,"2 db, 1U-os szellőző panel"]
[null,null,"6 db, 1U-os kábelrendező panel"]
[null,null,"1 db, 2U-os kihúzható tálca "]
[null,null,"1 db, 230VAC sáv, 6 db-os szerelt dugaljakkal"]
[null,null,"3 db, 24 portos optikai patch panel, feltöltve SC csatlakozókkal"]
[null,null,"8 db, 24 portos informatikai patch panel, feltöltve RJ45 csatlakozókkal, Cat.6"]
[]
[]
[]
["2.2","Dupla RJ45 fali aljzat","erősáramú szerelvényekkel egyeztetett típus informatikai süllyesztett fali csatlakozó aljzat, felszerelve, lepróbálva, jelölve",63,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["2.3","Szimpla RJ45 fali aljzat","erősáramú szerelvényekkel egyeztetett típus informatikai süllyesztett fali csatlakozó aljzat, felszerelve, lepróbálva, jelölve",26,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["2.4","2 db RJ45 aljzat, padlódobozban","erősáramú szerelvényekkel egyeztetett típus informatikai padlódobozba épített csatlakozó aljzat, felszerelve, lepróbálva, jelölve",22,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["2.5","4 db RJ45 aljzat, padlódobozban","erősáramú szerelvényekkel egyeztetett típus informatikai padlódobozba épített csatlakozó aljzat, felszerelve, lepróbálva, jelölve",3,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["2.6","U/UTP4*2*0,6 Cat.6 kábel/halogénmentes","Falikábel védőcsőbe húzva, ill. kábeltálcára fektetve, lemérve, jelöve, dokumentálva",11440,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["2.7","patch kábel (Cat.6)","Mindkét végén csatlakozókkal szerelt 1,0 m patch kábel, a szekrénybe építve",26,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["2.8","patch kábel (Cat.6)","Mindkét végén csatlakozókkal szerelt 1,5 m patch kábel, a szekrénybe építve",170,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["2.9","patch kábel (Cat.6)","Mindkét végén csatlakozókkal szerelt 2 m patch kábel, a szekrénybe építve",12,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["2.10","U/UTP kébelvég","U/UTP kábelek végeinek előkészítése bekötéshez",416,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["2.11","Speciális kábelkiveze-tő projektor részére","erősáramú szerelvényekkel egyeztetett típus kábelkivezető szerelvény aljzat, felszerelve, lepróbálva, jelölve",14,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["2.12","HDMI kábel 5m","Mindkét végén csatlakozókkal szerelt 5 m HDMI kábel, a digitális táblához",14,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["2.13","Stereó audió kábel 5m","Mindkét végén csatlakozókkal szerelt 5 m stereo audió kábel, a digitális táblához",14,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["2.14","Telefon központ KX-NS500NE + KX-NS5174X+ KX-NS5162X / Panasonic","Telefonközpont 6 fővonal és 34 IP mellék kezelésére alkalmas kiépítés, 2 portos kaputelefon modullal, beépítve, programozva, lepróbálva",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["2.15","Járulékos költségek:","- szerelési apróanyagok",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,null,"- mérés, átadási jegyzőkönyv készítése",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,null,"- átadás",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[]
["2. Informatikai hálózat összesen",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[]
[]
["3. HANGOSÍTÁSI RENDSZER"]
[]
["3.1","CMA-104H2 /Castone","Hangközpont 4 hangzónás, 4 bemenet, RACK szekrénybe építve, kompletten, bekötése, lepróbálása minden állapotban",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["3.2","CPA-100H 600W /Castone","Végerősítő 100V/600W, RACK szekrénybe építve, kompletten, bekötése, lepróbálása minden állapotban",2,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["3.3","CH104 / Castone","Beltéri oldalfali szerelhető hangszóró 100V/3-6W, felszerelése, bekötése, lepróbálása minden állapotban",34,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["3.4","CDM04/Castone","Asztali kivitelű mikrofon pult, teljes kezelést biztosító funkció gombokkal, hangzónánkénti választással, hangerő szabályozással, felszerelése, bekötése, lepróbálása minden állapotban",1,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["3.5","MT2*1,5mm/CQR","hangosítási hangkör kábel védőcsőve húzva, lemérve",1020,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["3.6","Járulékos költségek:","- szerelési apróanyagok, csatlakozók",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,null,"- élesztés, üzembehelyezés",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,null,"- átadás, oktatás",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[]
["3. Hangosítási rendszer összesen",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[]
["4. BEHATOLÁSJELZŐ RENDSZER"]
[]
["4.1","DGP-EVO192/PARADOX","behatolásjelző központi egység, transzformátorral, (BAQ60T12) 12VDC/5A tápegységgel, 12VDC/17Ah akkumulátorral, zárral, tamperkapcsolóval, felszerelése, bekötése, lepróbálása minden állapotban",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["4.2","APR-ZX8+táp/PARADOX","16 csatornás zónabővítő egység, zárható, szabotázsvédett dobozba szerelve, (BAQ60T12) 12VDC/5A stabilizált tápegységgel (akkutöltő funkcióval), 1db 12VDC/17Ah akkumulátorral, beépítése, bekötése, lepróbálása minden állapotban",2,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["4.3","APR-ZX8/PARADOX","16 csatornás zónabővítő egység, bővítő dobozba szerelve, beépítése, bekötése, lepróbálása minden állapotban",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["4.4","DGP-LCD/PARADOX","behatolásjelző központ LCD kezelő egység, felszerelés, bekötése, lepróbálása minden állapotban",2,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["4.5","PARA Pro /PARADOX","passzív infra mozgásérzékelő, normál lencsével, oldalfali tartóval, felszerelése, bekötése, lepróbálása minden állapotban",22,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["4.6","C206 / Solleysec","reed ajtónyitásérzékelő, felszerelése, bekötése, lepróbálása ",57,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["4.7","ECHO /BENTEL","kültéri nyomókamrás hang- fényjelző, 12VDC/7,2Ah akkumulátorral, felszerelése, bekötése, lepróbálása minden állapotban",1,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["4.8","LYiCY2x2x0,75 /MKM","BUS kábel 2x2x0,75 árnyékot, behatolásjelző rendszerhez, védőcsőbe húzva, lemérve, ",100,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["4.9","CABS6*0,22/CQR","hurok kábel 6*0,22mm árnyékot, behatolásjelző rendszerhez, védőcsőbe ",2370,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["4.10","Járulékos költségek:","- szerelési apróanyagok",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,null,"- élesztés, üzembehelyezés",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,null,"- átadás, oktatás",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[]
["4. Behatolásvédelmi rendszer összesen",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[]
["5. VIDEÓ MEGFIGYELŐ RENDSZER"]
[]
["5.1","TC-DVR MN5232 IP / TechSON","TechSon SmartSpeed N szériás önálló IP digitális videórögzítő, max. 5 Mpx-es kamerákhoz.\nVideó rögzítő DVR, 16 csatornás, 2 belső HDD, Dual stream, HDMI 4K, H.265, 800fps: 2592x1944 (5 Mpx), rendszer és alkalmazás szoftverekkel, RACK szekrénybe építhető típus.",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["5.2","Videó felügyeleti szerver szoftver","Videó felügyeleti szerver szoftver: min. 16db IP kamera, és 1db kliens kezeléséhez",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["5.3","Professzionális PC számítógép, videó felügyeleti kliens szoftverrel","PC szerver: Intel Corei7, 6Gb RAM, 2TB HDD-vel, Cheaftech tápegység, bekötve, programozva",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["5.4","24\" TFT monitor","24\" TFT monitor, videó konverterrel, bekötve, beállítva",1,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["5.5","Switch 16 port PoE / CISCO","16 db RJ45/1Gb SFTP port, 2 db SC/10Gb optikai port, PoE 120W tápfeladó , Cisco stack csatlakozóval összekötve",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["5.6","Kül/beltéri kamera TCIP E2 Pro74248 IR VF VCA  / TechSON","Oldalfalra szerelhető PoE táplálású, 4Mp-es kamera, variofokális objektívvel, tartóval, rejtett kábelbevezetés, felszerleve, bekötve, lepróbálva",2,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["5.7","Beltéri dome kamera TCIP E1-D 62030 IR VF MDN 2,8-12 / TechSON","Mennyezetre szerelhető PoE táplálású, 2Mp-es kamera, variofokális objektívvel, dome házban, felszerleve, bekötve, lepróbálva",6,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["5.8","U/UTP4*2*0,6 Cat.6 kábel/halogénmentes","Falikábel védőcsőbe húzva, ill. kábeltálcára fektetve, lemérve, jelöve, dokumentálva",440,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["5.9","Szimpla RJ45 csatlakozó","lengő kialakítású informatikai csatlakozó dugó, U/UTP Cat.6 kábelre felszerelve, lepróbálva, jelölve",8,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["5.10","Járulékos költségek:","- szerelési apróanyagok, csatlakozók",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,null,"- élesztés, üzembehelyezés",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,null,"- átadás, oktatás",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[]
["5. Videó megfigyelő Rendszer összesen",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[]
[]
["6. GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK ALAPSZERELÉSE"]
[]
["6.1","Ø16mm/ElektroProfi","Műanyag védőcső, födémbe és oldalfalba építve, előre elkészített falhoronyba",460,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["6.2","Ø25mm/ElektroProfi","Műanyag védőcső, födémbe és oldalfalba építve, előre elkészített falhoronyba",500,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["6.3","Ø16mm/ElektroProfi","Műanyag védőcső, födémre és oldalfalra szerelve, tartószerkezet kiépítésével",2000,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["6.4","Ø25mm/ElektroProfi","Műanyag védőcső, födémre és oldalfalra szerelve, tartószerkezet kiépítésével",1600,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["6.5","Ø40mm/ElektroProfi","Műanyag védőcső, födémre és oldalfalra szerelve, tartószerkezet kiépítésével",800,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["6.6","Ø65mm/ElektroProfi","Műanyag szerelvénydoboz beépítése előre elkészített fészekbe",125,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["6.7","Ø80mm/ElektroProfi","Műanyag áthúzódoboz beépítése előre elkészített fészekbe",300,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["6.8","FXPM40mm / ElektroProfi","Műanyag védőcső, födémbe ill. aljzatba építve, betonozás előtt.",250,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["6.9","PVC80 védőcső","PVC védőcső fektetése, földszinti aljzatbetonba.",50,"fm",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["6.10","100*100mm /ElektroProfi","Műanyag kötödoboz beépítése előre elkészített fészekbe",60,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["6.11","építőmesteri munka","Falhorony készítése védőcső számára, Ø11-16 mm védőcső számára",500,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["6.12","építőmesteri munka","Falhorony készítése védőcső számára, Ø25-29 mm védőcső számára",500,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["6.13","építőmesteri munka","Fal, ill. födém áttörés készítése max. 10*10 cm felületen",9,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["6.14","építőmesteri munka","Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez ",460,"fm",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["6.15","építőmesteri munka","Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére ",425,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["6.16","építőmesteri munka","Csőhorony vakolása csőrögzítéssel, gipszes vakolóanyaggal",1000,"fm",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["6.17","építőmesteri munka","Fészekvésés falba süllyesztett doboz számára Ø60-80mm",425,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["6.18","építőmesteri munka","Fészekvésés falba süllyesztett doboz számára 100*100mm",60,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["6.19","Kábeltálca / ElektroProfi","KBSI200*60*1 kábeltálca kiépítése tartószerkezetekkel, idomokkal",220,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["6.20","E30/ElektroProfi","Nyomvonal kiépítése tartószerkezetekkel, funkciómegtartó kábelek számára, 1-3 kábelig",1000,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["6.21","E30/ElektroProfi","Nyomvonal kiépítése tartószerkezetekkel, funkciómegtartó kábelek számára, 4-8 kábelig, kábeltálcával",100,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["6.22","földmunka","Földárok ásása, 30 cm széles, 80 cm mély, föld kitermelése, majd tömörítéssel visszatöltve",600,"fm",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["6.23","földmunka","Jelölőszalag és jelölő tégla fektetése, földárokba ",600,"fm",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["6.24","PVC80 védőcső","PVC védőcső fektetése, előre elkészített földárokba, MCU1,5 vezeték behúzószállal",650,"fm",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["6.25","0,8m*0,8m*1m akna","Beton húzóakna, zárható fedéllel, gyengeáramú hálózatok alépítménye részére, helyszínen zsaluzva, kibetonozva",4,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["6.26","Járulékos költségek:","- szerelési apróanyagok",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,null,"- átadás,",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[]
["6. Gyengeáramú rendszerek alapszerelése összesen",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]