{"text_format":"5","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Összesítő","Kiírás"],"props":{"creator":"Rédei Viktor","last_modified_by":"Viktor","company":"T.ZEUS"},"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","wrapped":"gz","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Összesítő","index":0,"n_rows":64,"n_cols":5,"rows_kept":64,"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":9}
[null,null,"ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS KIIRÁS"]
[]
[null,null,"VERESEGYHÁZI, KATOLIKUS GIMNÁZIUM"]
[]
[null,null,"2112, Veresegyház, Fő út 117-125., Hrsz.: 58"]
[]
[null,null,"2. ÜTEM"]
[]
[null,null," VILLAMOS AJÁNLATADÁSI TERV"]
[]
[null,null,"GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Munkanem megnevezése",null,"Anyag összege","Díj összege"]
[null,"1. TŰZJELZŐ RENDSZER",null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,"2. MOZGÁSSÉRÜLT WC JELZŐ RENDSZER",null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,"3. INFORMATIKAI HÁLÓZAT",null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,"4. HANGOSÍTÁSI RENDSZER",null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,"5. BEHATOLÁSJELZŐ RENDSZER",null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,"6. VIDEÓ MEGFIGYELŐ RENDSZER",null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,"7. GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK ALAPSZERELÉSE",null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[]
[null,"Összesen:",null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,"Nettó összesen:",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,"ÁFA 27%",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[]
[null,"Bruttó összköltség",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"}]
{"$rows_empty":9}
["Figyelem!"]
["Az ármegállapítás során az Ajánlattevőnek az alábbiakat figyelembe kell vennie:"]
["1./ A mennyiségeket egyeztetni kell a tervekkel. Eltérés esetén a szükséges mennyiséget kell beállítani és jelezni kell a Megrendelő felé!"]
["2./ Műszakilag nem kielégítő tervbeni megoldást jelezni kell a Megrendelő felé!"]
["3./ A megadott anyagárak a kivitelezéshez tartozó minden segédanyagot ( bilincsek, érvéghűvelyek, hulladékok stb.) kell hogy tartalmazzák.  "]
["4./ Az összes berendezésre vonatkozóan komplett egységre, minden kiegészítőre és felszereléssel együtt kell ajánlatot adni!"]
["5./ A megadott díjtételek minden járulékos munkát (hulladékelszállítás, takarítás stb.) és gépköltséget kell hogy tartalmazzanak!"]
["6./ A megadott díjtételek minden, az átadáshoz szükséges mérési, adminisztrációs költséget kell hogy tartalmazzanak!"]
{"$rows_empty":7}
["Budapest, 2017.július"]

{"sheet":"Kiírás","index":1,"n_rows":147,"n_cols":9,"rows_kept":147,"headers":{"header":["","Költségvetés"]},"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.",null,"Tétel szövege","Menny.","Me","Anyag egységár","Munkadíj","Anyag összesen","Munkadíj összesen"]
["1. TŰZJELZŐ RENDSZER"]
[]
["1.1","LCD6000-N / Notifire","Tűzjelző távkezelő egység átszerelése",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.2","22051EI / SYSTEM SENSOR","Optikai füstérzékelő, analóg, címezhető, felszerelve lepróbálva",79,"db     ",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.3","52051REI / SYSTEM SENSOR","Hősebességérzékelő, analóg, címezhető, felszerelve lepróbálva",1,"db     ",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.4","7251 / SYSTEM SENSOR","Nagy érzékenységű optikai füstérzékelő, légcsatorna érzékelő házhoz, analóg, címezhető, felszerelve lepróbálva",4,"db     ",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.5","B501AP / SYSTEM SENSOR","Magasított aljzat, címezhető automatikus érzékelők számára, felszerelve, bekötve, lemérve, feliratozva",80,"db     ",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.6","MCPA5-R01-I / SYSTEM SENSOR","Kézi jelzésadó, törőüveggel, magyar felirattal, szerelődobozzal, utánvilágító táblával, címezhető, felszerelve, lepróbálva",21,"db     ",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.7","DNRE+ST2 / SYSTEM SENSOR","Mintavevő kamrás légcsatorna érzékelő, a légcsatornához illő furatos csővel, felszerelve a légcsatorna oldalára, lepróbálva",4,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.8","M501MEA / SYSTEM SENSOR","Monitor modul szerelődobozzal, címezhető, felszerelve, lepróbálva",3,"db     ",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.9","SC6+Moduldoboz / SYSTEM SENSOR","Vezérlő modul, 6db felügyelt kimenettel (hangjelző vezérlés), szerelődobozzal, címezhető, felszerelve, lepróbálva",1,"db     ",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.10","CR6+Moduldoboz / SYSTEM SENSOR","Vezérlő modul, 6db relé kimenettel (gépészeti vezérlés), szerelődobozzal, címezhető, felszerelve, lepróbálva",4,"db     ",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.11","MCP2A+SR1 / SYSTEM SENSOR","Kézi jelzésadó, törőüveggel, magyar felirattal, szerelődobozzal, utánvilágító táblával, hagyományos relés, felszerelve, lepróbálva",1,"db     ",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.12","K20SRS-11+SR1 / KAC","Kulcsos kapcsoló, ajtó vezérléshez, felirat nélkül, szerelődobozzal, felszerelve, lepróbálva",1,"db     ",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.13","WR9303-S11+SR1 / KAC","Nyomógomb, a tűzgátló ajtó kézi elengedéséhez, felirat nélkül, szerelődobozzal, felszerelve, lepróbálva",4,"db     ",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.14","CWSO-RR-S1+CSR / KAC","Beltéri tűzjelző hangjelző, aljzattal, felszerelve, lepróbálva, minden üzemállapotban",31,"db     ",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.15","INDICASS / Notifire","Másodkijelző rejtett érzékelők számára, aljzattal, felszerelve, lepróbálva, minden üzemállapotban",9,"db     ",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.16","bekötés","Gépészeti vezérlés bekötése, lepróbálása ",6,"db     ",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.17","EM-10 / KAC","Ajtótartó síktapadó mágnes, tűzgátló ajtóra szereleve, aljzattal, lepróbálva, minden üzemállapotban",12,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.18","EFFEFF37RR zár","Elektomos ajtózár, inverz működésű, zárnyelv visszajelzővel, ajtóba építve, felszerelés, bekötése, lepróbálása minden állapotban",1,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.19","Tűz táp","TAPEN54-24 V /1,5 A EN54-4 tápegység",3,"db     ",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.20","JB-Y/ST/Y1x2x1mm /CQR","Tűzjelző BUS kábel, twistelt, árnyékolt, védőcsőbe húzva, lemérve",3955,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.21","JB-H/ST/H2x1,5mm2 E30/CQR","Tűzjelző hangjelző és vezérlő kábel, árnyékolt, tűzálló kivitel, funkciómegtartó tartószerkezetre szerelve, lemérve",1520,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.22","GPRS","Automatikustűzoltósági átjelzés, kiépítése, programozása",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["1.23","Járulékos költségek:","- a terv engedélyeztetése, hatósági ügyintézés",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,null,"- szerelési apróanyagok",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,null,"- élesztés, üzembehelyezés",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,null,"- átadás, oktatás",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[]
["1. Tűzjelző rendszer összesen",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[]
[]
["2. MOZGÁSSÉRÜLT WC JELZŐ RENDSZER"]
[]
["2.1","VO-BT / SCHRACK SECONET","Mozgássérült WC jelző központi egység, 4 csatornás, tápegységgel, felszerelése, bekötése, lepróbálása minden állapotban",1,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["2.2","VO-ZT / SCHRACK SECONET","Mozgássérült WC jelző központ bővítő egység, 8 csatornás, felszerelése, bekötése, lepróbálása minden állapotban",1,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["2.3","AT / SCHRACK SECONET","Nővér nyugtázó kapcsoló oldalfalba felszerelve, bekötve, lepróbálva",4,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["2.4","ZT / SCHRACK SECONET","Lános vészhívó, 2 méter zsinórral, oldalfalba felszerelve, bekötve, lepróbálva",4,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["2.5","LV1 / SCHRACK SECONET","Szobai jelzőlámpa, felszerelése, bekötése, lepróbálása minden állapotban",4,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["2.6","J-Y(St)Y2*2*0,6","BUS kábel 2x2x0,6 árnyékot, növérhívó rendszerhez, védőcsőbe húzva, lemérve, ",350,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["2.7","Járulékos költségek:","- szerelési apróanyagok",1,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,null,"- élesztés, üzembehelyezés",1,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,null,"- átadás, oktatás",1,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[]
["2. Mozgássérült WC jelző rendszer összesen",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[]
["3. INFORMATIKAI HÁLÓZAT"]
[]
["3.1","Rack szekrény Rittall","42U (800x800) álló szekrény, összeépítve, kompletten benne: ",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,"Gyengeáramú kp.","6 db, 1U-os vak panel"]
[null,null,"2 db, 1U-os szellőző panel"]
[null,null,"6 db, 1U-os kábelrendező panel"]
[null,null,"1 db, 2U-os kihúzható tálca "]
[null,null,"1 db, 230VAC sáv, 6 db-os szerelt dugaljakkal"]
[null,null,"3 db, 24 portos optikai patch panel, feltöltve SC csatlakozókkal"]
[null,null,"8 db, 24 portos informatikai patch panel, feltöltve RJ45 csatlakozókkal, Cat.6"]
[]
[]
[]
["3.2","Dupla RJ45 fali aljzat","erősáramú szerelvényekkel egyeztetett típus informatikai süllyesztett fali csatlakozó aljzat, felszerelve, lepróbálva, jelölve",31,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["3.3","Szimpla RJ45 fali aljzat","erősáramú szerelvényekkel egyeztetett típus informatikai süllyesztett fali csatlakozó aljzat, felszerelve, lepróbálva, jelölve",33,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["3.4","2 db RJ45 aljzat, padlódobozban","erősáramú szerelvényekkel egyeztetett típus informatikai padlódobozba épített csatlakozó aljzat, felszerelve, lepróbálva, jelölve",10,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["3.5","F/UTP4*2*0,6 Cat.6 kábel/halogénmentes","Falikábel védőcsőbe húzva, ill. kábeltálcára fektetve, lemérve, jelöve, dokumentálva",6325,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["3.6","patch kábel (Cat.6)","Mindkét végén csatlakozókkal szerelt 1,0 m patch kábel, a szekrénybe építve",33,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["3.7","patch kábel (Cat.6)","Mindkét végén csatlakozókkal szerelt 1,5 m patch kábel, a szekrénybe építve",82,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["3.8","U/UTP kébelvég","U/UTP kábelek végeinek előkészítése bekötéshez",230,"db",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["3.9","Optikai kábel MM16*50/125","16*50/125 multimódusú optikai kábel, kül/beltéri kivitel, 4 szakaszban, védőcsőbe húzva, ill. kábeltálcára fektetve, lemérve, jelöve, dokumentálva",680,"fm",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["3.10","Optikai kábel kébelvég","Optikai szál (MM50/125) előkészítése, 1 méter szálpigtail ráhegesztése, SC csatlakozóval, törésgátló zsugorcsővel, hegesztő kazettával kompletten",32,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["3.11","optikai patch kábel (MM/SC)","Mindkét végén SC csatlakozókkal szerelt 1 m multimódusú 50/125 optikai patch kábel, a szekrénybe építve",32,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["3.12","Speciális kábelkiveze-tő projektor részére","erősáramú szerelvényekkel egyeztetett típus kábelkivezető szerelvény aljzat, felszerelve, lepróbálva, jelölve",8,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["3.13","HDMI kábel 5m","Mindkét végén csatlakozókkal szerelt 5 m HDMI kábel, a digitális táblához",8,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["3.14","Stereó audió kábel 5m","Mindkét végén csatlakozókkal szerelt 5 m stereo audió kábel, a digitális táblához",8,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["3.15","Járulékos költségek:","- szerelési apróanyagok",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,null,"- mérés, átadási jegyzőkönyv készítése",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,null,"- átadás",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[]
["3. Informatikai hálózat összesen",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[]
[]
["4. HANGOSÍTÁSI RENDSZER"]
[]
["4.1","CH104 / Castone","Beltéri oldalfali szerelhető hangszóró 100V/3-6W, felszerelése, bekötése, lepróbálása minden állapotban",35,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["4.2","CSL-613 / Castone","Beltéri álmennyezetbe süllyesztett hangszóró 100V/3-6W, felszerelése, bekötése, lepróbálása minden állapotban",6,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["4.3","CDM04/Castone","Asztali kivitelű mikrofon pult, teljes kezelést biztosító funkció gombokkal, hangzónánkénti választással, hangerő szabályozással, felszerelése, bekötése, lepróbálása minden állapotban",1,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["4.4","MT2*1,5mm/CQR","hangosítási hangkör kábel védőcsőve húzva, lemérve",1230,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["4.5","Járulékos költségek:","- szerelési apróanyagok, csatlakozók",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,null,"- élesztés, üzembehelyezés",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,null,"- átadás, oktatás",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[]
["4. Hangosítási rendszer összesen",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[]
["5. BEHATOLÁSJELZŐ RENDSZER"]
[]
["5.1","APR-ZX8/PARADOX","16 csatornás zónabővítő egység, bővítő dobozba szerelve, beépítése, bekötése, lepróbálása minden állapotban",3,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["5.2","DGP-LCD/PARADOX","behatolásjelző központ LCD kezelő egység átszerelése",1,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["5.3","PARA Pro /PARADOX","passzív infra mozgásérzékelő, normál lencsével, oldalfali tartóval, felszerelése, bekötése, lepróbálása minden állapotban",17,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["5.4","C206 / Solleysec","reed ajtónyitásérzékelő, felszerelése, bekötése, lepróbálása ",15,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["5.5","LYiCY2x2x0,75 /MKM","BUS kábel 2x2x0,75 árnyékot, behatolásjelző rendszerhez, védőcsőbe húzva, lemérve, ",50,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["5.6","CABS6*0,22/CQR","hurok kábel 6*0,22mm árnyékot, behatolásjelző rendszerhez, védőcsőbe ",960,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["5.7","Járulékos költségek:","- szerelési apróanyagok",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,null,"- élesztés, üzembehelyezés",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,null,"- átadás, oktatás",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[]
["5. Behatolásvédelmi rendszer összesen",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[]
["6. VIDEÓ MEGFIGYELŐ RENDSZER"]
[]
["6.1","24\" TFT monitor","24\" TFT monitor, videó konverterrel, bekötve, beállítva",1,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["6.2","Kül/beltéri kamera TCIP E2 Pro74248 IR VF VCA  / TechSON","Oldalfalra szerelhető PoE táplálású, 4Mp-es kamera, variofokális objektívvel, tartóval, rejtett kábelbevezetés, felszerleve, bekötve, lepróbálva",1,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["6.3","Beltéri dome kamera TCIP E1-D 62030 IR VF MDN 2,8-12 / TechSON","Mennyezetre szerelhető PoE táplálású, 2Mp-es kamera, variofokális objektívvel, dome házban, felszerleve, bekötve, lepróbálva",11,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["6.4","Switch 16 port PoE / CISCO","16 db RJ45/1Gb SFTP port, 2 db SC/10Gb optikai port, PoE 120W tápfeladó , Cisco stack csatlakozóval összekötve",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["6.5","U/UTP4*2*0,6 Cat.6 kábel/halogénmentes","Falikábel védőcsőbe húzva, ill. kábeltálcára fektetve, lemérve, jelöve, dokumentálva",660,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["6.6","Szimpla RJ45 csatlakozó","lengő kialakítású informatikai csatlakozó dugó, U/UTP Cat.6 kábelre felszerelve, lepróbálva, jelölve",12,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["6.7","Járulékos költségek:","- szerelési apróanyagok, csatlakozók",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,null,"- élesztés, üzembehelyezés",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,null,"- átadás, oktatás",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[]
["6. Videó megfigyelő Rendszer összesen",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[]
[]
["7. GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK ALAPSZERELÉSE"]
[]
["7.1","Ø16mm/ElektroProfi","Műanyag védőcső, födémbe és oldalfalba építve, előre elkészített falhoronyba",350,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["7.2","Ø25mm/ElektroProfi","Műanyag védőcső, födémbe és oldalfalba építve, előre elkészített falhoronyba",400,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["7.3","Ø16mm/ElektroProfi","Műanyag védőcső, födémre és oldalfalra szerelve, tartószerkezet kiépítésével",1600,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["7.4","Ø25mm/ElektroProfi","Műanyag védőcső, födémre és oldalfalra szerelve, tartószerkezet kiépítésével",1200,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["7.5","Ø40mm/ElektroProfi","Műanyag védőcső, födémre és oldalfalra szerelve, tartószerkezet kiépítésével",600,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["7.6","Ø65mm/ElektroProfi","Műanyag szerelvénydoboz beépítése előre elkészített fészekbe",100,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["7.7","Ø80mm/ElektroProfi","Műanyag áthúzódoboz beépítése előre elkészített fészekbe",250,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["7.8","FXPM40mm / ElektroProfi","Műanyag védőcső, födémbe ill. aljzatba építve, betonozás előtt.",200,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["7.9","100*100mm /ElektroProfi","Műanyag kötödoboz beépítése előre elkészített fészekbe",60,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["7.10","építőmesteri munka","Falhorony készítése védőcső számára, Ø11-16 mm védőcső számára",400,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["7.11","építőmesteri munka","Falhorony készítése védőcső számára, Ø25-29 mm védőcső számára",400,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["7.12","építőmesteri munka","Fal, ill. födém áttörés készítése max. 10*10 cm felületen",9,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["7.13","építőmesteri munka","Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez ",400,"fm",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["7.14","építőmesteri munka","Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére ",350,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["7.15","építőmesteri munka","Csőhorony vakolása csőrögzítéssel, gipszes vakolóanyaggal",800,"fm",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["7.16","építőmesteri munka","Fészekvésés falba süllyesztett doboz számára Ø60-80mm",350,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["7.17","építőmesteri munka","Fészekvésés falba süllyesztett doboz számára 100*100mm",30,"db",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["7.18","Kábeltálca / ElektroProfi","KBSI200*60*1 kábeltálca kiépítése tartószerkezetekkel, idomokkal",220,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["7.19","E30/ElektroProfi","Nyomvonal kiépítése tartószerkezetekkel, funkciómegtartó kábelek számára, 1-3 kábelig",1000,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["7.20","E30/ElektroProfi","Nyomvonal kiépítése tartószerkezetekkel, funkciómegtartó kábelek számára, 4-8 kábelig, kábeltálcával",100,"m",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
["7.21","Járulékos költségek:","- szerelési apróanyagok",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[null,null,"- átadás,",1,"klt",null,null,{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]
[]
["7. Gyengeáramú rendszerek alapszerelése összesen",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0 Ft"},{"v":0,"d":"0 Ft"}]