{"text_format":"5","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Asztalosszerkezetek elhelyezése"],"props":{"creator":"zsiga","last_modified_by":"zsiga"},"read":"whole","wrapped":"gz","date_system":"1900"}

{"sheet":"Asztalosszerkezetek elhelyezése","index":0,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[]
[null,null,"A nyílászárók műsazki tartalma: az adott konszignációs lapon szereplő specifikáció és a nyílászáró konszignáció előlapi megjegyzései szerint.\nFőbb pontok:\n- nyílászárók faanyaga ( takarólécek is) I. osztályú, toldás- és csomómentes rétegragasztott borovi fenyő\n- A külső és belső ajtók mindkét oldala ( takarólécek is) 20 cm magas koracél borítást kapnak\n-Vezérkulcsos zárrendszer\n- Hőszigetelő üvegezés:  4 mm Low-E  -16 mm90 % Argon - 4 mm Float - 16 mm90 Argon - 4.4.1 VSG Low-E Ug= 0,6 W/m2K, 0,7 fényáteresztésű üveg \n- A padlóvonaltól 90 cm alá nyúló üvegtáblák biztonsági üvegezésűek: 4.4.1 VSG Low E - 16 mm 90% Argon - 4 mm Float - 16 mm 90 % Argon - 4 mm Low E Ug= 0,6 W/ m2 K\n- Nyíló ablakok nyitáshatárolóval\n\n"]
[60,"44-001-1.1.3.1","K-2.40 jelű homlokzati nyílászáró 120/200-as méretben  nyílászáró konszignáció szerint, a nyílászáró konszignáció előlapi megjegyzései szerint.\n",1,"db",null,null,{"$f":"ROUND(D4*F4,0)","v":0},{"$f":"ROUND(D4*G4,0)","v":0}]
[]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(H4:H6)","v":0},{"$f":"SUM(I4:I6)","v":0}]