{"text_format":"5","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Technológia és anyag lista"],"props":{"creator":"Balogh Dénes","last_modified_by":"Medion","company":"ELMŰ Rt"},"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","wrapped":"gz","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Technológia és anyag lista","index":0,"n_rows":315,"n_cols":8,"rows_kept":315,"merged":[[168,1,168,4],[311,1,311,6],[312,5,312,7],[313,5,313,7],[314,5,314,7]],"headers":{"header":["","II/d melléklet"]},"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Veresegyház, Fő út 117-125. Katolikus Gimnázium térvilágítás"]
[null,"A tétel megnevezése","Mennyiség","ME","Díj egységár ","Díj","Anyag egységár","Anyag ár"]
[1,"Díjtétel"]
[0,"Aszfalt burkolat vágása járdán",null,"m",null,0]
[0,"Aszfalt burkolat vágása úttesten",null,"m",null,0]
[0,"Aszfalt járda (normál) bontása",null,"m2",null,0]
[0,"Aszfalt úttest (normál) bontása",null,"m2",null,0]
[0,"Aszfalt járda (vastag) bontása",null,"m3",null,0]
[0,"Aszfalt úttest (vastag) bontása",null,"m3",null,0]
[0,"Aszfalt járda (normál) készítése",null,"m2",null,0]
[0,"Aszfalt úttest (normál) készítése",null,"m2",null,0]
[0,"Aszfalt járda (vastag) készítése",null,"m3",null,0]
[0,"Aszfalt úttest (vastag) készítése",null,"m3",null,0]
[0,"Beton alap (normál) bontása járdán",null,"m2",null,0]
[0,"Beton alap (normál) bontása úttesten",null,"m2",null,0]
[0,"Beton alap (vastag) bontása járdán",null,"m3",null,0]
[0,"Beton alap (vastag) bontása úttesten",null,"m3",null,0]
[0,"Beton alap (normál) készítése járdán",null,"m2",null,0]
[0,"Beton alap (normál) készítése úttesten",null,"m2",null,0]
[0,"Beton alap (vastag) készítése járdán",null,"m3",null,0]
[0,"Beton alap (vastag) készítése úttesten",null,"m3",null,0]
[0,"Beton járdalap, vagy gyeprács bontása",null,"m2",null,0]
[0,"Járdalap ép. járdán (meglévő lappal)",null,"m2",null,0]
[0,"Járdalap ép. járdán (új lappal)",null,"m2",null,0]
[0,"Járdalap ép. úttesten (meglévő lappal)",null,"m2",null,0]
[0,"Járdalap ép. úttesten (új lappal)",null,"m2",null,0]
[0,"Burkolat épületben (meglévő burkolattal)",null,"m2",null,0]
[0,"Burkolat épületben (új burkolattal)",null,"m2",null,0]
[0,"Egyéb burkolat (nem szilárd) építése",null,"m3",null,0]
[0,"Járda szegély bontása",null,"m",null,0]
[0,"Járda szegély készítése (meglévő kővel)",null,"m",null,0]
[0,"Járda szegély készítése (új kővel)",null,"m",null,0]
[0,"Portalanítás locsolással (víz díjjal)",null,"m2",null,0]
[0,"Simított betonfelület építése",null,"m2",null,0]
[0,"Útburkolati jelek újra festése",null,"m2",null,0]
[0,"Viacolor, vagy kockakő bontása",null,"m2",null,0]
[0,"Viacolor építés járdában (meglévő kővel)",null,"m2",null,0]
[0,"Viacolor építés járdában (új kővel)",null,"m2",null,0]
[0,"Viacolor építés úttesten (meglévő kővel)",null,"m2",null,0]
[0,"Viacolor építés úttesten (új kővel)",null,"m2",null,0]
[0,"Dúcolás építése, bontása",null,"m2",null,0]
[0,"Föld deponálása el és visszaszállítással",null,"m3",null,0]
[1,"Föld és egyéb törmelék elszállítása",40,"m3",null,0]
[1,"Föld visszatöltés kézzel, tömörítéssel",100,"m3",null,0]
[1,"Homokágy készítése 20 cm vastagságban",200,"m2",null,0]
[0,"Ideiglenes gépkocsi átjáró építés bontás",null,"db",null,0]
[0,"Ideiglenes korlátos átjáró építés bontás",null,"db",null,0]
[1,"Kézi földkitermelés I. - IV. talajban",140,"m3",null,0]
[0,"Kézi földkit. árokhoz I. - IV. talajban",null,"m3",null,0]
[0,"Beépítéshez föld munkaterületre száll.",null,"m3",null,0]
[0,"Termőföld m. területre száll. terítése",null,"m3",null,0]
[1,"Útátfúrás + KPE védőcső beépítés",24,"m",null,0]
[0,"Védőkorlát készítése, bontása",null,"m",null,0]
[0,"Kábelbebúvók lezárása",null,"db",null,0]
[0,"Acél kandeláber újramázolása kosarassal",null,"m2",null,0]
[0,"Acél kandeláber újramázolása",null,"m2",null,0]
[0,"KIF kábelen hibahely mérése",null,"db",null,0]
[1,"Acél lámpaoszlop állítás",20,"db",null,0]
[1,"Korintos oszlop állítás",4,"db",null,0]
[1,"Betonozás oszlopok beton alapjaihoz",13,"m3",null,0]
[0,"Két oszlopú faoszlopok bontása (2 gyám)",null,"db",null,0]
[0,"Fa tartóoszlop állítása (kisebbek)",null,"db",null,0]
[0,"Faoszlop bontása (1 betongyám esetén)",null,"db",null,0]
[0,"Faoszlop bontása (2 betongyám esetén)",null,"db",null,0]
[0,"Faoszlop bontása (betongyám nélküli)",null,"db",null,0]
[0,"Kábel elhelyezés tartószerkezeten I.",null,"m",null,0]
[0,"Kábel elhelyezés tartószerkezeten II.",null,"m",null,0]
[0,"KIF függesztő horog és H2 felszerelése",null,"db",null,0]
[0,"KIF vezeték feszítő felsz. (2 rendszer)",null,"db",null,0]
[0,"KIF szig. vezetővégek rögz. B szlopon",null,"db",null,0]
[0,"KIF szig. vezetővégek rögz. Bo szlopon",null,"db",null,0]
[0,"KIF szig. vezetővégek rögz. F szlopon",null,"db",null,0]
[0,"KÖZV kár. h. áll. B;L9,8;L12;RS 6,5-11 m",null,"db",null,0]
[0,"KÖZV káreseti h. áll. betono. 6,5 m-ig",null,"db",null,0]
[0,"KÖZV káreseti h. áll. bet.fémo. 6,5 m-ig",null,"db",null,0]
[0,"KÖZV káreseti h. áll. bet.fémo. 6,5-11 m",null,"db",null,0]
[0,"KÖZV káreseti h. áll. tőcs. o. 6,5 m-ig",null,"db",null,0]
[0,"KÖZV káreseti h. áll. tőcs. o. 6,5-11 m",null,"db",null,0]
[0,"Pántolásos rögzítés készítése",null,"db",null,0]
[0,"Pántolásos rögzítés bontása",null,"db",null,0]
[0,"Támlemez betonoszlophoz",null,"db",null,0]
[0,"Védőcső felszerelése egyéb helyeken",null,"m",null,0]
[0,"Védőcső felszerelése falban, süllyesztve",null,"m",null,0]
[0,"Védőcső felszerelése oszlopon",null,"m",null,0]
[0,"Védőcső felszerelése tartószerkezetre",null,"m",null,0]
[0,"Védőcső leszerelése egyéb helyekről",null,"m",null,0]
[0,"Védőcső leszerelése falból, süllyesztve",null,"m",null,0]
[0,"Védőcső leszerelése oszlopról",null,"m",null,0]
[0,"Védőcső leszerelése tartószerkezetről",null,"m",null,0]
[0,"Védőcső, kábel rögzítő bilincs felsz.",null,"db",null,0]
[0,"110 mm védőcsövek lezárása (kábel van)",null,"db",null,0]
[0,"160 mm védőcsövek lezárása (kábel van)",null,"db",null,0]
[0,"110 mm védőcsövek lezárása (kábel nincs)",null,"db",null,0]
[0,"160 mm védőcsövek lezárása (kábel nincs)",null,"db",null,0]
[0,"KIF végfeszítő fejsz. II. felszerelése",null,"db",null,0]
[1,"63 mm átmérőjű KPE védőcső (P-6)",60,"m",null,0]
[0,"90 mm átmérőjű KPE védőcső (P-6)",null,"m",null,0]
[0,"110 mm átmérőjű KPE védőcső (P-6)",null,"m",null,0]
[0,"160 mm átmérőjű KPE védőcső (P-6)",null,"m",null,0]
[0,"90 mm átmérőjű KPE védőcső (P-2,5)",null,"m",null,0]
[0,"110 mm átmérőjű KG védőcső",null,"m",null,0]
[0,"160 mm átmérőjű KG védőcső",null,"m",null,0]
[0,"110 mm átmérőjű acél védőcső",null,"m",null,0]
[0,"160 mm átmérőjű acél védőcső",null,"m",null,0]
[0,"Kábelbontás árokból, I. ",null,"m",null,0]
[0,"Kábelbontás árokból, II.",null,"m",null,0]
[0,"Kábelbontás sz. aknából, I. ",null,"m",null,0]
[0,"Kábelbontás sz. aknából, II. ",null,"m",null,0]
[0,"Kábelbontás tartószerkezetről, I. ",null,"m",null,0]
[0,"Kábelbontás tartószerkezetről, II. ",null,"m",null,0]
[0,"Kábelbontás védőcsőből, I.",null,"m",null,0]
[0,"Kábelbontás védőcsőből, II.",null,"m",null,0]
[1,"Kábelbújtatás I. kábeleknél",48,"db",null,0]
[0,"Kábelbújtatás II. kábeleknél",null,"db",null,0]
[1,"Kábel erek színjelölése zsugorcsővel",192,"klt",null,0]
[1,"Kábelfektetés árokba, homokágyba, I.",440,"m",null,0]
[0,"Kábelfektetés árokba, homokágyba, II.",null,"m",null,0]
[0,"KIF 1 szál cs. v. sodr. bont. 25-50 mm2",null,"km",null,0]
[0,"KIF szigetelt vezetékköteg terítése 50",null,"km",null,0]
[0,"KIF szigetelt vezetékköteg terítése 95",null,"km",null,0]
[0,"KIF tartókötés bontása",null,"db",null,0]
[0,"KIF tartószigetelő bontása",null,"db",null,0]
[0,"KIF feszítő szigetelő bontása",null,"db",null,0]
[0,"KIF feszítő szigetelő felszerelése",null,"db",null,0]
[0,"KIF végkötés cs. vezetéken 50 mm2-ig",null,"db",null,0]
[0,"KIF végkötés szig. hál. kúpos v.-vel",null,"db",null,0]
[0,"KÖZV vezeték kötegelés",null,"m",null,0]
[0,"KÖZV vezetékköteg terítése 1,2 érszig.",null,"m",null,0]
[1,"Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése",500,"m",null,0]
[0,"Védőcső bontása kábelárokból",null,"m",null,0]
[1,"Védőcső elhelyezése kábelárokban",60,"m",null,0]
[0,"Védőcsőbe kábelbehúzás 10 m alatt, I.",null,"m",null,0]
[0,"Védőcsőbe kábelbehúzás 10 m alatt, II.",null,"m",null,0]
[1,"Védőcsőbe kábelbehúzás 10 m felett, I.",60,"m",null,0]
[0,"Védőcsőbe kábelbehúzás 10 m felett, II.",null,"m",null,0]
[0,"Végelz. belt. 1 kV m.szig.k. 95-240 mm2",null,"klt",null,0]
[1,"Végelz. belt. 1 kV m.szig.k. 50 mm2-ig",2,"klt",null,0]
[0,"ÖK egyenes 1 kV m.szig.k. 95-240 mm2",null,"klt",null,0]
[0,"ÖK egyenes 1 kV m.szig.k. 50 mm2-ig",null,"klt",null,0]
[1,"Elágazó 1 kV m.szig. kábelre",1,"klt",null,0]
[0,"Végelzáró kült.1 kV k., földön 95 mm2-ig",null,"klt",null,0]
[0,"Végelzáró kült.1 kV k., fenn 95 mm2-ig",null,"klt",null,0]
[0,"Áramkötés bont. csav. k. elemmel földön",null,"db",null,0]
[0,"Áramkötés bont. csav. k. elemmel fenn",null,"db",null,0]
[0,"Áramkötés kész. csav. k. elemmel földön",null,"db",null,0]
[0,"Áramkötés kész. csav. k. elemmel fenn",null,"db",null,0]
[0,"Áramkötés kész. préselt k.elemmel földön",null,"db",null,0]
[0,"Áramkötés kész. préselt k.elemmel fenn",null,"db",null,0]
[0,"Húzószil. toldókötés v.sodronyra 120 mm2",null,"db",null,0]
[0,"Húzószil. t. kötés v.sodronyra 50-95 mm2",null,"db",null,0]
[0,"Földön álló szekrény építése",null,"db",null,0]
[0,"Földön álló szekrények elbontása",null,"db",null,0]
[1,"KÖZV lámpakar (hosszú) felszerelése",35,"db",null,0]
[0,"KÖZV lámpakar (hosszú) leszerelése",null,"db",null,0]
[0,"KÖZV lámpakar (rövid) felszerelése",null,"db",null,0]
[0,"KÖZV lámpakar (rövid) leszerelése",null,"db",null,0]
[0,"KÖZV lámpatest (alacsony) felszerelése",null,"db",null,0]
[0,"KÖZV lámpatest (alacsony) leszerelése",null,"db",null,0]
[1,"KÖZV lámpatest (magas) felszerelése",35,"db",null,0]
[0,"KÖZV lámpatest (magas) leszerelése",null,"db",null,0]
[1,"KÖZV panel szerelése",24,"klt",null,0]
[0,"Év. bekötés KÖF és KIF szabadvezetéken",null,"db",null,0]
[0,"Földelés mérés",null,"db",null,0]
[1,"Hurokellenállás mérés",24,"db",null,0]
[1,"Rúdföldelő telepítése (3 m-es)",7,"db",null,0]
[0,"Figyelmeztető jelzések felfestése",null,"db",null,0]
[0,"Füvesítés",null,"m2",null,0]
[0,"Bozót és cserje irtás",null,"m2",null,0]
[1,"Díj összesen",{"$nulls":3},0]
[1,"Anyag"]
[0,"Betonoszlop B 10/2",null,"db",null,0]
[0,"Betonoszlop B 10/4",null,"db",null,0]
[0,"Betonoszlop pörg. Bo 10/4",null,"db",null,0]
[0,"Faoszlop 7 fm",null,"db",null,0]
[0,"Faoszlop 8 fm",null,"db",null,0]
[0,"Oszlopgyám eG",null,"db",null,0]
[0,"Ta támlemez (70x70x8 cm)",null,"db",null,0]
[1,"Rúdföldelő 3 m-es 20-6-001",7,"db",{"$nulls":3},0]
[0,"Függesztőhorog SOT 15.8 M16; L=200 mm",null,"db",null,0]
[0,"H020 átfeszítő horog köroszlopra",null,"db",null,0]
[0,"HJ050 átfeszítő horog négyszögoszlopra",null,"db",null,0]
[0,"HB050 átfeszítő horog négyszögoszlopra",null,"db",null,0]
[0,"HSJ160 átfeszítő horog  szögvasra",null,"db",null,0]
[0,"Vezeték AXKA 3×50+25/50 mm2",null,"m",null,0]
[0,"Vezeték NFA2X 2x16 mm2",null,"m",null,0]
[0,"Vezeték NFA2X 2x25 mm2",null,"m",null,0]
[0,"Áramkötés csupasz 25-120 Al / csupasz 25-120 Al",null,"db",null,0]
[0,"Áramkötés szigetelt 50-95 Al / szigetelt 50-95 Al",null,"db",null,0]
[0,"Áramkötés szigetelt 25-95 Al / szigetelt 10-35 Al-Cu",null,"db",null,0]
[0,"Áramkötés szigetelt 150-240 Al / szigetelt 50-95 Al",null,"db",null,0]
[0,"Áramkötés szigetelt 16-35 Al / szigetelt 1,5-6 Cu",null,"db",null,0]
[0,"Áramkötés csupasz 50-95 Al / szigetelt 50-95 Al",null,"db",null,0]
[0,"Áramkötés csupasz 25-95 Al / szigetelt 10-35 Al-Cu",null,"db",null,0]
[0,"Áramkötés csupasz 35-95 Al / szigetelt 2,5-6 Cu",null,"db",null,0]
[0,"Végfeszítő kisfeszültségű többszálfeszítéses vezetőkötegre 2x16 – 4x25",null,"db",null,0]
[0,"Lengőtartó kisfeszültségre többszálfeszítéses vezetékhez",null,"db",null,0]
[0,"Végfeszítő KIF 50 mm2 SO 3.50",null,"db",null,0]
[0,"Toldóhüvely szakadófejes 6-35csupaszAl(Cu)/6-35szigAl(Cu) JF 35",null,"db",null,0]
[0,"Vezetővég sapka PK 99.025",null,"db",null,0]
[0,"Vezetővég sapka PK 99.050",null,"db",null,0]
[0,"Végkötés szorító 16-50 mm2 SN 2.2",null,"db",null,0]
[0,"Végkötés szorító 50-95 mm2 SN 3.31",null,"db",null,0]
[0,"Kábel 1 kV NAYY-J 4×25 RE 0,6/1 kV (Al)",null,"m",null,0]
[0,"Kábel 1 kV NAYY-J 4×50 SM 0,6/1 kV (Al)",null,"m",null,0]
[0,"Kábel 1 kV NAYY-J 4×95 SM 0,6/1 kV (Al)",null,"m",null,0]
[0,"Kábel 1 kV NYY-J 4x10 RE (Cu)",null,"m",null,0]
[1,"Kábel 1 kV NYY-J 4x16 RE (Cu)",630,"m",{"$nulls":3},0]
[1,"Kábel 1 kV NYY-J 3×2,5 RE 0,6/1 kV (Cu)",400,"m",{"$nulls":3},0]
[1,"Kábeljelző szalag \"Erősáramú\"",3,"kg",{"$nulls":3},0]
[0,"Végelzáró szabadtéri 1 kV KVMSZ 16-25",null,"klt",null,0]
[0,"Végelzáró szabadtéri 1 kV KVMSZ 50-95",null,"klt",null,0]
[1,"Végelzáró beltéri 1 kV KVMB 16-25",2,"klt",{"$nulls":3},0]
[0,"Végelzáró beltéri 1 kV KVMB 50-95",null,"klt",null,0]
[0,"Összekötő 1 kV KÖM 16-25",null,"klt",null,0]
[0,"Összekötő 1 kV KÖM 50-95",null,"klt",null,0]
[0,"Összekötő 1 kV  KÖM H-NUL 16-25",null,"klt",null,0]
[0,"Összekötő 1 kV  KÖM H-NUL 50-95",null,"klt",null,0]
[0,"Összekötő 1 kV  KÖM SZ-NUL 16-25",null,"klt",null,0]
[0,"Összekötő 1 kV  KÖM SZ-NUL 50-95",null,"klt",null,0]
[1,"Elágazó GT HMA 150 kiöntőgyantás, egységcsomaggal (50-95 futó és 16-35 leágazó kábelekhez) ",1,"klt",{"$nulls":3},0]
[0,"Elágazó HMA 150 I. kiegészítő készlet (16-35)",null,"klt",null,0]
[0,"Elágazó HMA 150 II. kiegészítő készlet (50-95)",null,"klt",null,0]
[0,"Elágazó GT HMA 240 kiöntőgyantás, egységcsomaggal  (150-240 futó és 50-95  leágazó kábelekhez)",null,"klt",null,0]
[0,"Elágazó HMA 240 I. kiegészítő készlet (120-150)",null,"klt",null,0]
[0,"Elágazó HMA 240 II. kiegészítő készlet (185-240)",null,"klt",null,0]
[1,"Kábelsaru réz sajtolható PF 300 001 001    10 RM    d=6",24,"db",{"$nulls":3},0]
[0,"Kábelsaru réz sajtolható PF 300 004 004    16 RM    d=10",null,"db",null,0]
[0,"Hengeres zárbetét laposkulcsos",null,"db",null,0]
[0,"Vill szekrény 1*1 közvil",null,"db",null,0]
[0,"Vill szekrény 3*2 közvil",null,"db",null,0]
[0,"Vill szekrény 3*1 közvil",null,"db",null,0]
[0,"Vill szekrény 6*2 közvil",null,"db",null,0]
[0,"Vill szekrény 9*2 közvil",null,"db",null,0]
[0,"Közvil panel 3x2 fázisú OTR STANDARD  (6 db kismegszakító)",null,"db",null,0]
[0,"Közvil panel 6x2 fázisú BHTR és ÉHTR STANDARD (12 db kismegszakító)",null,"db",null,0]
[0,"KIF Biztosítósáv 00-ás nagyság",null,"db",null,0]
[0,"Biztosítóbetét 500 V NHR-VM 00    40 A",null,"db",null,0]
[0,"Biztosítóbetét 500 V NHR-VM 00    50 A",null,"db",null,0]
[0,"Biztosítóbetét 500 V NHR-VM 00    63 A",null,"db",null,0]
[0,"Lámpaoszlop acél 4m teleszk. talpcsav",null,"db",null,0]
[0,"Lámpaoszlop acél 6m teleszk. talpcsav",null,"db",null,0]
[0,"Lámpaoszlop acél 4m kúpos, talpcsavaros",null,"db",null,0]
[0,"Lámpaoszlop acél 6m kúpos talpcsavaros",null,"db",null,0]
[0,"Lámpaoszlop acél 8m kúpos, talpcsavaros",null,"db",null,0]
[0,"Lámpaoszlop acél 10m kúpos, talpcsavaros",null,"db",null,0]
[0,"Lámpaoszlop acél 4m kúpos, csőcsonkos",null,"db",null,0]
[0,"Lámpaoszlop acél 6m kúpos, csőcsonkos",null,"db",null,0]
[0,"Lámpaoszlop acél 8m kúpos, csőcsonkos",null,"db",null,0]
[0,"Lámpaoszlop acél 10m kúpos, csőcsonkos",null,"db",null,0]
[0,"OK-18-10-1K díszkanderláber",null,"db",null,0]
[0,"OK-18-10/8-2K díszkanderláber",null,"db",null,0]
[1,"OK-18-10/6-2K díszkanderláber",4,"db",{"$nulls":3},0]
[0,"OK-18-8-1K díszkandeláber",null,"db",null,0]
[0,"OK-18-8/8-2K díszkandeláber",null,"db",null,0]
[1,"OK-18-8/6-2K díszkandeláber",5,"db",{"$nulls":3},0]
[1,"OK-18-6,5-1K díszkandeláber",5,"db",{"$nulls":3},0]
[1,"OK-18-6,5-2K díszkandeláber",6,"db",{"$nulls":3},0]
[1,"Korimtosz maxi 18W  LED 3 m oszloppal (teljes magasság 4 m)",4,"db",{"$nulls":3},0]
[1,"Korimtosz maxi alapvasalat",4,"db",{"$nulls":3},0]
[0,"Lámpaoszlop alap ZR1-5",null,"db",null,0,24]
[1,"Lámpaoszlop alap ZR2-12",20,"db",{"$nulls":3},0]
[0,"Lámpaoszlop beton RK 4",null,"db",null,0]
[0,"Lámpaoszlop beton RK 5",null,"db",null,0]
[0,"Lámpaoszlop beton RK 6",null,"db",null,0]
[0,"Lámpaoszlop beton RS 6",null,"db",null,0]
[0,"Lámpaoszlop beton RS 8",null,"db",null,0]
[0,"Lámpaoszlop beton RS 10",null,"db",null,0]
[0,"Lámpaoszlop beton RS 12",null,"db",null,0]
[0,"Lámpaoszlophoz illesztő elem Di=60",null,"db",null,0]
[0,"Lámpakar acél V1G-15/7",null,"db",null,0]
[0,"Lámpakar acél V1T-10/76",null,"db",null,0]
[0,"Lámpakar acél V2T-10/76",null,"db",null,0]
[0,"Lámpakar acél C11/60 7-70208",null,"db",null,0]
[0,"Lámpakar acél C11 7-70209",null,"db",null,0]
[0,"Lámpakar acél C21 7-70209",null,"db",null,0]
[0,"Lámpakar acél C31 7-70209",null,"db",null,0]
[0,"Lámpakar acél C22 7-70210",null,"db",null,0]
[0,"Lámpakar acél D11 7-70211",null,"db",null,0]
[0,"Lámpakar acél D21 7-70211",null,"db",null,0]
[0,"Lámpakar acél D31 7-70211",null,"db",null,0]
[0,"Lámpakar acél D22 7-70212",null,"db",null,0]
[0,"Lámpakar acél D32 7-70212",null,"db",null,0]
[0,"Felerősítő elem 7-70313/2 C, D karhoz",null,"db",null,0]
[0,"Felerősítő elem 7-70313/4 C, D karhoz",null,"db",null,0]
[0,"Lámpakar acél LN042 négyszögoszlopra",null,"db",null,0]
[0,"Lámpakar acél LN642 négyszögoszlopra",null,"db",null,0]
[0,"Lámpakar acél LN060 négyszögoszlopra",null,"db",null,0]
[0,"Lámpakar acél LK042 köroszlopra",null,"db",null,0]
[0,"Lámpakar acél LK642 köroszlopra",null,"db",null,0]
[0,"Lámpakar acél LK060 köroszlopra",null,"db",null,0]
[0,"Lámpakar acél IK113 köroszlopra",null,"db",null,0]
[0,"Lámpakar acél IK322 köroszlopra",null,"db",null,0]
[0,"Lámpakar acél IN113 négyszögoszlopra",null,"db",null,0]
[0,"Lámpakar acél IN322 négyszögoszlopra",null,"db",null,0]
[0,"Lámpatest CLAUDIA   1×100 W Na 18-3403",null,"db",null,0]
[0,"Lámpatest CLAUDIA   1×150 W Na 12-3403",null,"db",null,0]
[0,"Lámpatest CLAUDIA   1×250 W Na 13-3403",null,"db",null,0]
[0,"Lámpatest GLÓRIA 1×70 W Na 21-11-4194",null,"db",null,0]
[0,"Lámpatest GLÓRIA 1×100 W Na 21-18-4194",null,"db",null,0]
[0,"Lámpatest GLÓRIA 2×36 W Na 21-27-0194-13",null,"db",null,0]
[0,"Lámpatest Nosztalgia 70ST 21-11-3250",null,"db",null,0]
[0,"Lámpatest Nosztalgia 100ST 21-18-3250",null,"db",null,0]
[0,"Lámpatest Nosztalgia 150ST 21-12-3250",null,"db",null,0]
[0,"HOFEKA ENTALUX 14W LED",null,"db",null,0]
[0,"HOFEKA GLÓRIA 18W LED",null,"db",null,0]
[0,"HOFEKA NYOSZTALGIA 25 W LED",null,"db",null,0]
[1,"Szerelvénylap GURO EKM 1261/91081    1xE27/2x5x16mm2",24,"db",{"$nulls":3},0]
[1,"Kiviteli terv készítés 100 méter egységre",5,"db",{"$nulls":3},0]
[0,"Geodéziai bemérés 100 méter egységre",null,"db",null,0]
[1,"Átadási dokumentáció készítés",1,"db",{"$nulls":3},0]
[1,"NOSZTALGIA LED 40 W lámpatest",35,"db",{"$nulls":3},0]
[1,"Anyag összesen",{"$nulls":5},0]
[1,"Díj+anyag",{"$nulls":3},0]
[1,"ÁFA 27%",{"$nulls":3},0]
[1,"Mindösszesen",{"$nulls":3},0]