{"text_format":"5","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Munka1","Munka2","Munka3"],"props":{"creator":"Felhasználó","last_modified_by":"Felhasználó"},"read":"whole","wrapped":"gz","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[]
[null,null,"A nyílászárók műsazki tartalma: az adott konszignációs lapon szereplő specifikáció és a nyílászáró konszignáció előlapi megjegyzései szerint.\nFőbb pontok:\n- nyílászárók faanyaga ( takarólécek is) I. osztályú, toldás- és csomómentes rétegragasztott borovi fenyő\n- A külső és belső ajtók mindkét oldala ( takarólécek is) 20 cm magas koracél borítást kapnak\n-Vezérkulcsos zárrendszer\n- Hőszigetelő üvegezés:  4 mm Low-E  -16 mm90 % Argon - 4 mm Float - 16 mm90 Argon - 4.4.1 VSG Low-E Ug= 0,6 W/m2K, 0,7 fényáteresztésű üveg \n- A padlóvonaltól 90 cm alá nyúló üvegtáblák biztonsági üvegezésűek: 4.4.1 VSG Low E - 16 mm 90% Argon - 4 mm Float - 16 mm 90 % Argon - 4 mm Low E Ug= 0,6 W/ m2 K\n- Nyíló ablakok nyitáshatárolóval\n\n"]
[]
[54,"44-001-1.1.3.1","K-2.40 jelű homlokzati nyílászáró 120/200 cm-es méretben  nyílászáró konszignáció szerint, a nyílászáró konszignáció előlapi megjegyzései szerint.\n",1,"db",null,null,{"$f":"ROUND(D5*F5,0)","v":0},{"$f":"ROUND(D5*G5,0)","v":0}]
[]
[55,"44-001-1.1.3.1","K-2.41 jelű torony bevilágító homlokzati nyílászáró 33/145 cm-es méretben  nyílászáró konszignáció szerint, a nyílászáró konszignáció előlapi megjegyzései szerint.\n",4,"db",null,null,{"$f":"ROUND(D7*F7,0)","v":0},{"$f":"ROUND(D7*G7,0)","v":0}]
[]
[56,"44-001-1.1.3.1","K-2.42 jelű torony bevilágító homlokzati nyílászáró 94/145 cm-es méretben  nyílászáró konszignáció szerint, a nyílászáró konszignáció előlapi megjegyzései szerint.\n",4,"db",null,null,0,0]
[]
[{"$nulls":7},{"$f":"SUM(H5:H10)","v":0},{"$f":"SUM(I5:I10)","v":0}]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Munka2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Munka3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}